**Te Koop**

Zeiljacht Piggel II, type Trintella II

lengte 9,4 m

breedte 2,8 m

diepgang 1,4 m

waterverplaatsing 4350 kg

ballast 2000 kg

motor Volvo Penta MD II (17 pk, gereviseerd origineel))

De Trintella II heeft een polyester romp en is gemaakt door firma Tyler in Engeland. Dek en opbouw zijn van hout. De Piggel II is in 1969 afgebouwd door jachtwerf Anne Wever in Den Bosch. De romp is in 2003 geschilderd.

De zeilgarderobe bestaat uit:

grootzeil

spinnaker

voorzeilen met leuvers:

Genua I

Genua II

fok

stormfok

Verdere uitrusting:

anker met 30 m ketting

reserve ploegschaar anker (CQR)

2 gescheiden accu’s 12 Volt (120 Ah en 80 Ah)

walstroom en acculader

dieptemeter

marifoon

hand-held marifoon

GPS ontvanger

radio ontvanger (FM AM)

Wallas heteluchtverwarming

koelkast

tweepits halfcardanisch gascomfoor

2 campinggasflessen in bun